|  |
| --- |
| 附件2**哈尔滨市道里区堤防工程划界成果表** |
| **序号** | **堤防名称** | **所在河流** | **岸别** | **起止点（地名）** | **堤防长度（米）** | **防洪标准（年一遇）** | **堤防级别** | **管理范围** | **保护范围** | **备注** |
| **起点** | **终点** | **内缘控制线为迎水侧堤脚外（米）** | **外缘控制线为背水侧堤脚外（米）** | **保护范围线为背水侧堤脚外（米）** |
| 1 | 一水源围堤 | 松花江 | 中 |  |  | 590 | 100 | 1 | 50 | 30 | 300 | 江中围堤 |
| 2 | 二水源围堤 | 松花江 | 中 |  |  | 880 | 100 | 1 | 50 | 30 | 300 | 江中围堤 |
| 3 | 太平庄堤 | 松花江 | 右 | 石家崴子屯西 | 石家崴子屯东 | 2000 | 20 | 4 | 50 | 30 | 300 |  |
| 4 | 新农新发堤 | 松花江 | 右 | 西下坎 | 双口面 | 16570 | 50 | 2 | 50 | 30 | 300 |  |
| 5 | 群力堤 | 松花江 | 右 | 法院靶场 | 原顾乡屯 | 13500 | 50 | 2 | 50 | 30 | 300 |  |
| 6 | 顾乡大坝回水堤 | 松花江 | 右 | 顾乡屯原点 | 何家沟入江口 | 1350 | 100 | 1 | 50 | 0 | 300 | 不设护堤地 |
| 7 | 顾乡堤改线段 | 松花江 | 右 | 何家沟入江口 | 市水文站 | 1410 | 100 | 1 | 50 | 0 | 300 | 不设护堤地 |
| 8 | 道里江堤 | 松花江 | 右 | 市水文站 | 滨洲铁路桥 | 4110 | 100 | 1 | 50 | 0 | 300 | 不设护堤地 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 40410 |  |  |  |  |  |  |